別表

　「軽微な保守」の範囲
　　仕様書の２⑵の「軽微な保守」の範囲は、消防用設備の点検を実施　　する際、同時に行う下記部品の取替え、充てん及び調整等とする。

　　　　　　　　　　　　　　　 記

				
　	　　　　　　	 電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、		
　	 保守用部品			
　	　　　　　　	 保護ガラス等、保護タイヤ等		

　	　　　　　　	 放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤（ボンベを含む｡）、		
　	 詰替薬剤等			
　	　　　　　　	 封印等